ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Полтавської обласної

державної адміністрації

Додаток 1 до Порядку\*

ІНФОРМАЦІЯ   
про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ:\_«Решетилівської початкової школи**

**Решетилівської міської ради Полтавської області»**

**(назва об’єкту)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведення обстеження** | **Адреса розташування об’єкта** | **Форма власності** | **Найменування послуги** | **Особа, яка проводила обстеження** | **Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, електронна адреса)** |
| **29/09/2022** | **вул.Щаслива,9 м.Решетилівка, Полтавський район** | **комунальна** |  | **Зубенко Т.М.** | [**primary.resh@gmail.com**](mailto:primary.resh@gmail.com)  **0994630621** |

**РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНОМ НА 04.06.2024:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Відповідність критеріям  (так або ні) | **відповідність ДБН**  **В.2.2-40:2018** | **Фотокоментар (існуючий стан)** | **Фото коментар (позитивні практики)** |
| **1.** | **Шляхи руху до будівлі:** |  |  |  |  |
|  | 1) місця безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або якими перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | **ні** |  |  | Картинки по запросу "паркувальні місця для осіб з інвалідністю фото" |
|  | 2) місця паркування:  не менш як 10 відсотків від загальної кількості (але не менш як одне місце), позначені дорожніми знаками;  позначені горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності | **ні** |  | **фото** | Parking-obschaya |
|  | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра |  |  | **Фото** | C:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\5. АУДИТ 2015-2020 рік\АУДИТИ 2020 рік\обласний ЦНАП\457.jpg |
|  | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра |  |  | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5883.JPG** | Методика проведення аудиту доступності об'єктів, на яких розташован |
|  | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | **так** |  | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5885.JPG** | C:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\0. ЗАСІДАННЯ доступність\9. засідання КД 2019 року\14. засідання КД 27.11.2019\техунівер ПНТУ\P9241908.JPG |
|  | 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом | **ні** |  | **Фото** | Доступная среда - Доступная среда - Официальный сайт администрации города  Красноярска |
|  | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  Максимальна висота підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8м.  Після кожного підйому пандуса влаштовується горизонтальна площадка глибиною не менше 1,5м | **ні** |  | **Фото** | Картинки по запросу "доступність фото"  Безбарьерная среда для инвалидов, маломобильных групп населения |
|  | 8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | **ні** |  | **фото** | Рекомендации по повышению качества доступности социальных и жилых об |
|  | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод) | **ні** |  | **фото** |  |
|  | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю | **ні** |  |  | Картинки по запросу "турнікет фото інваліди" |
| **2.** | **Вхідна група:** |  |  |  |  |
|  | 1) вхідна група до об’єкта доповнюється доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо | **ні** |  | **фото** |  |
|  | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом | **так** |  | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5890.JPG** | C:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\0. ЗАСІДАННЯ доступність\9. засідання КД 2019 року\14. засідання КД 27.11.2019\техунівер ПНТУ\P9241850.JPG |
|  | 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | **так** | **так** | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5894.JPG** | Рекомендации по повышению качества доступности социальных и жилых об |
|  | 4) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | **так** | **так** | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5891.JPG** | Картинки по запросу "пандус для осіб з інвалідністю фото" |
|  | 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено” | **ні** |  |  | Городская поликлиника №24 — Доступность для инвалидов |
|  | 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором | **ні** |  | **Фото** | Картинки по запросу "маркування вхідних дверей для незрячих фото" |
|  | 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | **так** | **так** | **Фото** | C:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\0. ЗАСІДАННЯ доступність\9. засідання КД 2019 року\14. засідання КД 27.11.2019\техунівер ПНТУ\P9241907.JPG |
|  | 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | **так** | **так** | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5896.JPG** | C:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\0. ЗАСІДАННЯ доступність\9. засідання КД 2019 року\14. засідання КД 27.11.2019\техунівер ПНТУ\P9241860.JPG |
|  | 9) кути порогів заокруглені | **ні** |  |  |  |
|  | 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | **ні** |  |  | Картинки по запросу "пандус для осіб з інвалідністю фото" |
|  | 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) | **ні** | ДБН:  глибина не менше 1,80м  ширина не менше 2,20м |  | Картинки по запросу "турнікет фото інваліди" |
|  | 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів | **пандус- ні**  **сходи - так** |  | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5899.JPG** |  |
|  | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході | **так** |  | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5900.JPG** | ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Основні положення ДБН В.2.2и40:2018 |
|  | 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра | **ні** |  |  | Картинки по запросу "турнікет фото інваліди" |
| **3.** | **Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:** |  |  |  |  |
|  | 1. у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом | **ні** |  |  | Картинки по запросу "турнікет фото інваліди" |
|  | 1. нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому),:   уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | **ні** | Безпечний ухил – 5%;  не більше 8% (1:12) у разі перепаду висот більше 0,45м;  допускається 10% при перепаді висот поверхонь на шляху руху до 0,2м і менше |  | Картинки по запросу "пандус для осіб з інвалідністю фото" |
|  | 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;  Вимоги до поручнів:  влаштовуються на висоті 0,7м і 0,9м, й додатково на висоті 0,5м в місцях перебування дітей;  до опори кріпиться знизу, бокове кріплення заборонено;  поручень може кріпитися до стіни з відстанню 0,045м.  діаметр труби поручня 0,035 – 0,045м. | **ні** | АНКЕТА |  | Рекомендации по повышению качества доступности социальных и жилых об |
|  | 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено” | **ні** |  |  |  |
|  | 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій, а також перегородок, на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором | **ні** |  |  | **D:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\0. ЗАСІДАННЯ доступність\3. засідання КД 2014 року\7. Засідання КД від 30.09.2014 у Миргороді\фото миргород\P9300044.JPG** |
|  | 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | **так** | **так** | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5902.JPG** | Картинки по запросу "доступність фото" |
|  | 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | **так** | **так** | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5904.JPG** | Новости - Двери для инвалидов-колясочников: что необходимо учесть |
|  | 8) кути порогів заокруглені | **ні** |  |  |  |
|  | 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | **так** | **так** | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5909.JPG** | Иллюстрированное справочное пособие «Основы формирования доступной |
|  | 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | **ні** |  |  | Нові ДБН: в громадських закладах на кожному поверсі будуватимуть туалети  для людей з інвалідністю — The Village Україна  Методические рекомендации по формированию доступной среды для людей |
|  | 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю | **так** |  |  | На Тернопільщині чотири ОТГ отримають спецавтомобілі для осіб з інвалідністю  | УНІАН |
|  | 12) приміщення, допоміжні приміщення, в яких надаються послуги і які розміщені вище першого поверху, мають бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, встановлених до зазначеного обладнання | **ні** |  |  | Картинки по запросу "пандус для осіб з інвалідністю фото" |
|  | 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом | **ні** |  |  |  |
|  | 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра) | **ні** |  |  |  |
|  | 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів | **ні** |  |  |  |
|  | 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля | **ні** |  |  |  |
|  | 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху | **ні** |  |  |  |
|  | 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху | **ні** |  |  |  |
|  | 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра | **ні** |  | **Фото**  Картинки по запросу "турнікет фото інваліди" | Підготовка звіту по доступності приміщень для інвалідів і маломобільних  груп населення | БТІ Адвокат |
|  | 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки | **ні** |  |  | **D:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\5. АУДИТ 2015-2020 рік\АУДИТИ 2020 рік\КАРДІОдиспансер\кнопка.jpg** |
|  | 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | **ні** |  |  | **ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ** |
|  | 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | **ні** |  |  | Untitled |
|  | 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху | **ні** |  |  | D:\WORK\DCZ Braille\JPEGS\Toilet-2.jpgТабличка "Кнопка вызова" шрифтом Брайля |
|  | 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги | **ні** |  |  | Ð¡ÐµÑÐ¸Ñ ÐºÐµÑÐ°Ð¼Ð¸ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹ Ñ Ð¾Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐµÐ½Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑÐ¼Ð¸ KOLO Nova Pro ÐÐµÐ· ÐÑÐµÐ³ÑÐ°Ð´ |
|  | 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | **ні** |  |  | [Мініатюра для версії від 03:40, 24 вересня 2006](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/e/eb/20070217094201!Handicapped_Accessible_sign.svg)Вади слуху — Вікіпедія |
|  | 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним | **ні** |  |  | Табличка "Пандус" - РЦБУ |
|  | 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | **ні** |  |  | &Scy;&tcy;&iukcy;&kcy;&iecy;&rcy; "&Tcy;&ucy;&acy;&lcy;&iecy;&tcy; &chcy;&ocy;&lcy;&ocy;&vcy;&iukcy;&chcy;&icy;&jcy;, &ocy;&bcy;&lcy;&acy;&dcy;&ncy;&acy;&ncy;&icy;&jcy; &dcy;&lcy;&yacy; &iukcy;&ncy;&vcy;&acy;&lcy;&iukcy;&dcy;&iukcy;&vcy;, 600&khcy;600 &mcy;&mcy;"D:\WORK\DCZ Braille\JPEGS\Toilet-2.jpg |
|  | 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | **ні** |  |  |  |
|  | 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об’єкті | **ні** |  |  | D:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\5. АУДИТ 2015-2020 рік\АУДИТИ 2020 рік\КАРДІОдиспансер\навігація.jpg |
|  | 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах | **ні** |  |  | Картинки по запросу "тактильне покриття фото" |
|  | 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм | **так** | **так** | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5907.JPG** | Як створити доступність у закладах освіти для осіб з порушенням зору | Нова  українська школа |
|  | 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) |  |  |  | Методика проведення аудиту доступності об'єктів, на яких розташован |
|  | 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку | **ні** |  |  | Методика проведення аудиту доступності об'єктів, на яких розташован |
|  | 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху | **ні** |  |  | Додаток 1 |
|  | 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра | **так** |  | **\\IT\Work\Фото 22\SAM_5906.JPG** |  |
|  | 36) висота об’єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра | **ні** |  |  | C:\Ильина\3. ДОСТУПНІСТЬ все + засідання\5. АУДИТ 2015-2020 рік\АУДИТИ 2020 рік\КАРДІОдиспансер\аудит від 20.08.2020\для В.СУШКЕВИЧА\чергова медсестра.jpg |
|  | 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  На шляхах евакуації дозволяється використання розсувних дверей за умов, якщо:  ‒ мають функцію «антипаніка»;  ‒ мають поряд розсувні двері або евакуаційні двостулкові двері;  ‒ відчиняються і фіксуються при спрацюванні автоматично, віддалено з пожежного поста (поста охорони), за допомогою кнопки в дверях або механічним засобом. | **ні** |  |  | Картинки по запросу "пандус для осіб з інвалідністю фото" |
|  | 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | **ні** |  |  | **C:\Users\home\Desktop\ФОТОЧКИ-стікери\Vhid 300x300.200x200.jpg** |
|  | 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | **ні** |  |  | **Картинки по запросу для незрячих піктограми** |
| **4.** | **Безбар’єрність послуг для осіб з інвалідністю:** |  |  |  |  |
|  | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об’єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА |  |  |  |  |
|  | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки | **ні** |  |  |  |

**ПРАЦЮЮЧИХ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:**

|  |  | **Усього осіб з інвалідністю** | **З них** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пересуваються на кріслах колісних** | **з порушенням зору** | **з порушенням слуху** | **мають інші порушення** |
|  | Усього | 2 |  | 2 |  |  |
|  | з них чоловіки | 1 |  | 1 |  |  |
|  | з них жінки | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |


**СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ/ ТИХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ З ПОЧАТКУ РОКУ, КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | 9 |  |  |  |  |
|  | з них чоловіки | 5 | 1 |  |  | 4 |
|  | з них жінки | 4 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Підсумки** **об’єкт має часткову безбар’єрність:** Всі інші об’єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

\*Зазначається:  
**об’єкт є безбар’єрним:** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

**об’єкт має часткову безбар’єрність:** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

Управитель об’єкта Шуть Т.В. 

(прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис, печать)

“06” серпня 2024 р.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Графа, яка заповнюється управителями обʼєктів й уповноваженими ними особами |

\*\* - червоним додано вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Перший заступник директора Департаменту

будівництва, містобудування і архітектури

обласної державної адміністрації Олександр СЛОБОДЯН